---------------------------------------------------------------------------
01    LV    Copertura verde 
01.04    Titolo    Sottostruttura impianto solare 
---------------------------------------------------------------------------
01.04.1 	ZinCo Solarbasis "SB 200" 
in materiale sintetico ABS, dimensioni ca. 100 x 200 cm, altezza ca. 40 mm, con cavità per accumulo acqua e riempimento (volume di riempimento ca. 16 l/m²) e sistema di canali multi-direzione sul lato inferiore, testato in conformità DIN EN ISO 12958, incl. controprofili e profili di irrigidimento in alluminio e dispositivo di fissaggio testato staticamente per telai di sostegno per impianto solare, fornitura e posa su stuoia di protezione o strato drenante in conformità alle indicazioni del produttore. 

Prodotto: ZinCo Solarbasis "SB 200". 
 
0,000 pz. 	PU 		PC	
 
01.04.2 	Telaio di sostegno "SGR 30-HV" 
Supporto telaio in alluminio, regolabile in altezza, composto da due parti, testato staticamente, per accogliere un impianto solare/fotovoltaico, fornitura e fissaggio con bulloni sulla Solarbasis SB 200 ZinCo. 
Lunghezza ca. 950 mm, altezza ca. 350 / 900 mm fino a 560/1110 mm, inclinazione 30°, regolazione continua in altezza fino a 210 mm, inclinazione regolabile di + 2°, preforato per il montaggio dei profili di supporto dei moduli. 

Prodotto: ZinCo Telaio di sostegno per solare "SGR 30-HV" 
Attenzione: dopo il montaggio dei telai di sostegno per solare devono essere montati immediatamente i profili di supporto dei moduli! 
 
0,000 pz. 	PU 		Solo prezzo unitario
 
01.04.3 	Telaio di sostegno "SGR 30" 
Supporto telaio in alluminio testato staticamente, per accogliere un impianto solare/fotovoltaico, fornitura e fissaggio con bulloni sulla Solarbasis SB 200 ZinCo. Lunghezza ca. 950 mm, altezza ca. 350 o 900 mm, inclinazione 30°, preforato per il montaggio dei profili di supporto dei moduli. 

Prodotto: Telaio di sostegno "SGR 30" ZinCo 
Attenzione: dopo il montaggio dei telai di sostegno per solare devono essere montati immediatamente i profili di supporto dei moduli! 
 
0,000 pz. 	PU 		Solo prezzo unitario
 
01.04.4 	Telaio di sostegno "SGR 25" 
Supporto telaio in alluminio testato staticamente, per accogliere un impianto solare/fotovoltaico, fornitura e fissaggio con bulloni sulla Solarbasis SB 200 ZinCo. Lunghezza ca. 950 mm, altezza ca. 350 o 800 mm, inclinazione 25°, preforato per il montaggio dei profili di supporto dei moduli. 

Prodotto: ZinCo Telaio di base per solare "SGR 25"

Attenzione: dopo il montaggio dei telai di supporto per solare devono essere montati immediatamente i profili di supporto dei moduli! 
 
0,000 pz. 	PU 		Solo prezzo unitario
 
01.04.5 	Telaio di sostegno "SGR 45" 
Supporto telaio in alluminio testato staticamente, per accogliere un impianto solare/fotovoltaico, fornitura e fissaggio con bulloni sulla Solarbasis SB 200 ZinCo. Lunghezza ca. 950 mm, altezza ca. 350 o 1310 mm, inclinazione 45°, preforato per il montaggio dei profili di supporto dei moduli. 

Prodotto: ZinCo Telaio di sostegno per solare "SGR 45" 

Attenzione: dopo il montaggio dei telai di sostegno per solare devono essere montati immediatamente i profili di supporto dei moduli! 
 
0,000 pz. 	PU 		Solo prezzo unitario
 
01.04.6 	Profilo di adattamento: 
in alluminio, pezzo unico, per incrementare la distanza dei profili di supporto per moduli, fornitura e fissaggio con bulloni al telaio di sostegno per solare SGR ZinCo.
Lunghezza ca. 700 mm, per il prolungamento inferiore e/o superiore del telaio di sostegno per solare SGR.

Prodotto: ZinCo Profilo adattatore per telaio di sostegno per solare SGR 
 
0,000 pz. 	PU 		PC 	
 
01.04.7 	Controventamento per SGR 30 
In alluminio, composto da due guide profilate preforate, per un irrigidimento crociato di due telai di sostegno per solare (distanza 1m), incluso sistema di fissaggio in acciaio inox.

Prodotto: Controventamento per SGR 30 ZinCo
 
0,000 Set 	PU 		PC 	
 
01.04.8 	Controventamento per SGR 30-HV 
In alluminio, composto da due guide profilate preforate, per un irrigidimento crociato di due telai di sostegno per solare (distanza 1m), incluso sistema di fissaggio in acciaio inox.

Prodotto: Controventamento per SGR 30-HV ZinCo 
 
0,000 Set 	PU 		PC 	
 
01.04.9 	ZinCo Profilo di montaggio Solar SMP 40/36 
Fornitura e montaggio di un profilo di montaggio in alluminio naturale AlMgSi 0.5 pressblank, L x H 40 x 36 mm, peso ca. 0,85 kg/m, lunghezza 6000 mm, incluso serracavo e viti per il fissaggio sul telaio di sostegno per solare SGR.

Prodotto: ZinCo "Profilo di montaggio Solar SMP 40/36" incl. serracavo e viti 
 
0,000 pz. 	PU 		PC 	
 
01.04.10 	Linea vita a binario orizzontale "Fallnet® SB 200-Rail" 
in conformità a DIN EN 795, classe E, come dispositivo di ancoraggio senza forare la copertura del tetto per imbragature di sicurezza anticaduta durante lavori di manutenzione, in lega d'alluminio ad elevata resistenza e asola di ancoraggio passante e girevole di 360° in combinazione con il sistema ZinCo "SB 200" o "GB", vedi posizione ....., fornitura e montaggio in conformità alle indicazioni del produttore; inclusi tutti i componenti costruttivi del sistema in acciaio inox. L'ancoraggio del sistema avviene tramite materiale ghiaioso oppure substrato autorizzato dal produttore.
La planimetria deve essere approvata dal produttore.

Lunghezza totale guida: ...... m, 
inclusi tutti i componenti costruttivi di sistema.

Prodotto: ZinCo "Fallnet® SB 200-Rail". 
 
0,000 Forfait 	PU 		PC 	

---------------------------------------------------------------------------
		
		Totale