---------------------------------------------------------------------------
01    CA    Copertura verde 
01.03    Titolo    Protezione anticaduta 
---------------------------------------------------------------------------
01.03.1 	Punto d’ancoraggio singolo "Fallnet® SR" 
in conformità a DIN EN 795, classe E come dispositivo anticaduta senza foratura della guaina del tetto per interventi di manutenzione, composto da elementi grigliati in materiale sintetico fissati a una piastra con una superficie complessiva di ca. 5,3 m² e un punto di ancoraggio in acciaio posizionato al centro della piastra, fornitura e posa in conformità alle indicazioni del produttore. L'ancoraggio del sistema avviene tramite materiale ghiaioso oppure substrato autorizzato dal produttore.
Carico con inclinazione tetto 0°-2° min. 90 kg/m².
Carico con inclinazione tetto 2°-5° min. 110 kg/m². 
La planimetria deve essere approvata dal produttore. 

Prodotto: ZinCo "Fallnet®-SR" 
 
0,000 pz. 	PU 		PC 	
 
01.03.2 	Gruppo di griglie supplementari per Fallnet® SR 
da posizione ... composto da elementi grigliati in materiale sintetico fissati a una piastra con una superficie complessiva di 1,33 m²; fornitura e posa in conformità alle indicazioni del produttore. 

Prodotto: Gruppo di griglie supplementari per Fallnet® SR. 
 
0,000 pz. 	PU 		PC 	
 
01.03.3 	Imbragatura di sicurezza "Fallnet® PSA-Set" 
Dispositivo di protezione anticaduta personale in conformità a DIN EN 363, composto da un'imbragatura secondo EN 361 e un dispositivo di ammortizzazione scorrevole con guida mobile secondo DIN EN 353-2, regolabile in continuo e bloccabile con moschettone e ammortizzatore di corsa secondo DIN EN 355. Lunghezza fune ca. 15 m. 
Adatto per l'impiego orizzontale e una sollecitazione su spigolo con raggio > 0,5 mm. 
Possibilità di impiego come sistema di ritenzione e imbragatura. Fornitura in valigetta metallica con istruzioni d’uso incluse. 

Prodotto: ZinCo "Fallnet® PSA-Set" 
Attestato di fornitura: ZinCo GmbH
 
0,000 pz. 	PU 		PC 	
 
---------------------------------------------------------------------------
		
		Totale